**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку комплекта оборудования видеонаблюдения**

| № | Наименование  | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера видеонаблюдения | 3 | 2Mpx, сетевая цилиндрическая камера1920х1080/30к/с, H.264 ,2.8мм, угол обзора: 111,1° (Г), ИК подсветка до 20м,PoE |
| 2 | IP видеорегистратор | 1 | 8-канальный IP-видеорегистратор. Поддержка форматов сжатия видеопотока: H.264+ / H.264. Доступные разрешения при записи видеопотока: 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 2 Мп (1080p, 1920\*1080), 1,3 Мп (1290\*960), 1 Мп (720p, 1280\*720). Выходы: VGA, HDMI. Количество одновременно отображаемых каналов: 1 / 4 / 8 / 9. HDD до 6 ТБ SATA HDD размером 3,5 дюйма. LAN: 1 порт RJ-45 (100Base-T). Поддержка сетевых протоколов: HTTP, TCP/IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search, SNMP, P2P. Наблюдение по сети с помощью бесплатного ПО. Архивация: по сети или на USB-носители.**В комплекте с HDD!** |
| 3 | Коммутатор | 1 | Не менее 4-х портов для подключения оборудования (видеокамер)по технологии PoE  |

В коммерческих предложениях указать гарантийный срок на оборудование, вариант доставки товара.

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

 по производству – главный инженер Павлив А.Н.

Начальник отдела ЭСиАСУ Мезенцев А.В.