**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку ip-камеры видеонаблюдения**

| № | Наименование  | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера видеонаблюдения | 1 |

|  |
| --- |
| Сенсор не менее 3 Мп, День/Ночь |
| Чувствительность не хуже 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) |
| Объектив вариофокальный, 3.0-10.5 мм |
| Угол обзора по горизонтали от 31 до 81° |
| Увеличение оптическое, цифровое |
| WDR аппаратный 2-кратный |
| Шумоподавление 2D/3DNR |
| Формат сжатия H264, Motion JPEG |
| Разрешение не ниже 1920x1080 (Full HD) |
| Скорость кадров до 25 к/с при 3 Мп |
| ИК подсветка, датчик освещенности |
| Сетевой интерфейс 100 Мбит/с Ethernet |
| Питание 12 В (DC)/PoE, **PoE адаптер включить в комплект!** |
| Уличное исполнение, от -40 до +50°С, IP66 |
| Управление веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |

 |

В коммерческих предложениях указать гарантийный срок на оборудование, вариант доставки товара.

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

 по производству – главный инженер Павлив А.Н.

Начальник отдела ЭСиАСУ Мезенцев А.В.