**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку ip-камеры видеонаблюдения**

| № | Наименование | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера  видеонаблюдения | 1 | |  | | --- | | Сенсор не менее 3 Мп, День/Ночь | | Чувствительность не хуже 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) | | Объектив вариофокальный, 3.0-10.5 мм | | Угол обзора по горизонтали от 31 до 81° | | Увеличение оптическое, цифровое | | WDR аппаратный 2-кратный | | Шумоподавление 2D/3DNR | | Формат сжатия H264, Motion JPEG | | Разрешение не ниже 1920x1080 (Full HD) | | Скорость кадров до 25 к/с при 3 Мп | | ИК подсветка, датчик освещенности | | Сетевой интерфейс 100 Мбит/с Ethernet | | Питание 12 В (DC)/PoE, **PoE адаптер включить в комплект!** | | Уличное исполнение, от -40 до +50°С, IP66 | | Управление веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО | |

В коммерческих предложениях указать гарантийный срок на оборудование, вариант доставки товара.

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер Павлив А.Н.

Начальник отдела ЭСиАСУ Мезенцев А.В.