|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **Техническое задание** | |  |
|  | **На поставку Инжекторной системы впрыскивания (оборудования для проливки трасс)** | |  |
|  | Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: | |  |
|  |  |  |  |
|  | **№** | **Состав оборудования** |  |
|  | 1 | Устройство для проливки трассы с замком 2"; Алюминиевая труба, длинной 5 м. (состоит из 2-х частей по 2,5 м. каждая), 2 ручки, манометр 25 бар, чехол |  |
|  | 2 | Шланг 2 м. с замками 2" |  |
|  | 3 | Форсунки 2,5 мм (комплект 45 шт.) |  |
|  | 4 | Измерительные приборы: температуры, влажности, снега |  |
|  | 5 | Прибор для контроля времени впрыска |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Зам. Генерального директора по производству |  |
|  |  | главный инженер Павлив А.Н. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |