**Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке**

**Техническое задание**

Окраска фасада парапетов парковки, металлических ограждений и лестниц в ФП «Бобровый лог».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская,92 |
| 2 | Назначение, характеристики объекта, объем работ | Металлоконструкции ограждений, лестниц (Профили стальные сварные, квадратные и прямоугольные, уголки стальные и др. (решетка средней сложности с заполнением до 30%): высота ограждений1000 -1100мм. **Общая площадь окраски:**  -Переходной мост «Зипрадера» (Швеллеры стальные Уголки стальные горячекатаные, прокат стальной сортовой фасонного профиля 5,5т (работы на высоте) -**190м2;**  - Лестницы и ограждения эстакады выката нижней станции ППКД К-1 - **157м2**;  -Верхняя площадка обводной станции ППКД К-1-**74м2**;  -Лестница спуска к площадке выхода с цокольного этажа СЦ «Оазис - **47 м2**  Металлических ограждений комплекса «Юнга» - **210м2**;  - Ограждения подъездной площадки, ограждений и косоуров лестницы подъема, здания «Офис»- **170м2.**  - Металлоконструкции ограждений парапетные каменных и облицованных парапетов (труба стальная сварная, прокат стальной прямоугольный, решетка средней сложности с заполнением до 30%) по площади вертикальной проекции высота 600 мм. общая площадь окраски – **586 м2;**  -Восстановления окрасочного слоя фасадных плит парковки (вертикальна, горизонтальная проекции) - **2600м2.** |
| 3 | Вид работ | Ремонт антикоррозийного покрытия металлоконструкций ограждений, лестниц;  Окраска фасадных плит парковки |
| 4 | Подрядная организация | Определяется по результатам конкурсного отбора. |
| 5 | Основные требования к производству работ | Все работы ведутся в соответствии с соответствующими  нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации:  СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2);  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве»; |
| 6 | Требования к работам | - Очистка подготовка поверхности (ржавчина, отслоения )  - обеспыливание;  - окраска за два раза.  Тип и цвет краски утвердить с Заказчиком дополнительно. |
| 7 | Сроки исполнения работ | Начало работ - 01.07.2018г.  Окончание работ -31.08.2018г. |
| 8 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией по элементам затрат. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.);  -Предоставить сертификаты качества на используемые материалы.  -Предоставить акты скрытых работ (Очистка, обеспыливание, первый слой окраски); |
| 9 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке предусмотренном в договоре |
| 10 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества не менее двух лет. |
| 11 | Режим работы | Режим работы - С 09ч. 00мин. до 18 ч.00мин. Изменение режима работ по согласованию с Заказчиком . |
| 12 | Особые условия | Разработать и согласовать с Заказчиком ППР восстановления антикоррозийного покрытия переходного моста «Зипрайдера» работы на высоте. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**Согласовано:**

Представитель Заказчика:

Заместитель генерального директора

по производству - главный инженер ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив

Исп:

Пакулова Т.Н.

т: 256 86 82