Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На поставку и монтаж вертикального подъемника лестницы спуска к VIP .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская,92 СЦ «Оазис» в ФП «Бобровый лог». |
| 1. | Поставка оборудования |
| 1.1 | Технические характеристики на подъемник для маломобильных групп населения – МГН | 1. Грузоподъемность до 250 кг;
2. Скорость 5 м/мин с плавным стартом и остановкой;
3. Высота подъема до 2-х метров;
4. i>Атмосферостойкое изготовление по IP 54 5.
5. Рабочее напряжение, В 220-230;
6. Мощность двигателя, Вт 550;
7. Размеры подъемной платформы:  длина 1,0 м; ширина 0,9 м;
8. Число одновременно перевозимых пользователей (в кресле – коляске) – 1
9. Вид управления - кнопочно – клавишное;
10. Высота вертикальных стоек = высота подъема + 1,0м;
11. Цвет окраски - хромированная сталь
12. Комплект рабочих чертежей по монтажу оборудования.

Допускаются незначительные отклонения от заданных параметров. |
| 2 | Монтаж оборудования |
| 2.1 | Объем работ  |  Выполнить монтаж Подъемника для МГН, уличного исполнения на прямолинейную лестницу (три ступени). |
| 2.2 | Требования к выполнению работ |  Монтажные работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и технической документации. |
| 2.3 | Необходимые технические данные  | Технические данные, предоставляются Заказчиком в существующем объеме по запросу Подрядчика. Уточнить данные выездом на объект. |
| 2.4 | Требования к применяемым конструкциям и оборудованию  | Применяемые материалы, конструкции должны соответствовать ГОСТ и иметь сертификаты качества. Подъемник для МГН должен соответствовать ГОСТ, Р 55556-2013;ПБ10-403-01 |
| 2.5 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 2х лет, наличие квалифицированного персонала. Наличие СРО:1. Монтажные работы; (раздел: 23)2 Пусконаладочные работы (разделы: 24.2) |
| 2.6 | Требования к сметной документации  | Сметная документация составляется вТЕР в двух уровнях цен (МДС 81-35.2004 ,МДС 81-33.2004) - с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ из базисного в текущий уровень цен, утвержденных в установленном порядке на соответствующую дату/квартал (Стоимость оборудования выделить в отдельный раздел).Составление сметной документации осуществлять с использованием ПО «Гранд-Смета»Подтвердить стоимость материалов неучтенных базой данных.Предоставить в электронном виде Файл сметы в ПО Гранд смета, на электронных носителях).  |
| 2.7 | Гарантийные обязательства  |  Не менее1года  |
| 2.8 | Сроки  |  До 06.10.2017г. |
| 2.9 | Требования по охране труда | В соответствии с требованиями государственных нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика.Наличие и применение спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны. |
| 2.10 | Дополнительные требования |  Наличие комплекта рабочих чертежей.  |

Приложение: Схемы лестницы на 2х листах

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс»  |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлив А.Н

Исп:

 Пакулова Т.Н.