**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на приобретение запасных частей**

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Купюроприемник | CashCode MVU* Обработка купюр Продольная
* Наличие кассет Без кассеты
* Модуль временного хранения Без модуля
* Поддержка протоколов MDB/Pulse/ccNet
* Тип приема купюр Покупюрно
* Производитель CashCode
* Использование купюр До 78 мм
 |
| 2 | Диспенсер банкнот |  Puloon VCDM200* Обработка куп Поперечная
* Ширина купюр 62-82 мм
* Длина купюр 120-165 мм
* Количество деноминаций Две
* Вместимость кассеты 600
* Тип приема купюр Покупюрно
* Загрузка купюр Передняя
* Производитель Puloon
 |
| 3 | Сетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное для трансляции аудиовизуального потока (H.264) из сетей LAN / WAN на устройство отображения | * Стандарт сжатия видео [H.264](http://overkom.ru/misc/autowords/33/)
* Стандарт сжатия аудио AAC, MP3
* Стандарт Ethernet FastEthernet (100Base-T)
* Поддержка протоколов  [HTTP](http://overkom.ru/misc/autowords/29/), [RTSP](http://overkom.ru/misc/autowords/30/), [RTMP](http://overkom.ru/misc/autowords/31/), [UDP](http://overkom.ru/misc/autowords/32/)
* Поддержка разрешений до 1920х1080 включительно
* Максимальный поток до 12 Мбит/с
* Два потока (основной и резервный)
* Два типа интерфейса:  [HDMI](http://overkom.ru/misc/autowords/3/) / [VGA](http://overkom.ru/misc/autowords/4/)+Audio
* Режим работы Круглосуточный
* Рабочая температура -40….+60
* Влажность 5…90% без образования конденсата
 |
| 4 | Сетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное для преобразования HDMI сигнала в поток данных | * Стандарт сжатия видео [H.264](http://overkom.ru/misc/autowords/33/)
* Стандарт сжатия аудио AAC, MP3
* Протокол передачи данных TCP/IP
* Поддержка HDCP Есть
* Стандарт Ethernet GigabitEthernet (1000Base-T)
* Поддержка протоколов  [HTTP](http://overkom.ru/misc/autowords/29/), [RTSP](http://overkom.ru/misc/autowords/30/), [RTMP](http://overkom.ru/misc/autowords/31/), [UDP](http://overkom.ru/misc/autowords/32/)
* Поддержка разрешений до 1920х1080 включительно
* Максимальный поток до 12 Мбит/с
* Два потока (основной и резервный)
* Два типа интерфейса:  [HDMI](http://overkom.ru/misc/autowords/3/) / [VGA](http://overkom.ru/misc/autowords/4/)+Audio
* Режим работы Круглосуточный
* Рабочая температура -30….+45
* Влажность 5…90% без образования конденсата
 |

В коммерческих предложениях указать гарантийный срок на оборудование, срок поставки товара.

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

 по производству – главный инженер Павлив А.Н.

Начальник отдела ЭСиАСУ Мезенцев А.В.