**Техническое задание**

**на выполнение работ по проведению дефектоскопии канатов аттракциона «Зипрайдер»**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупки** | Дефектоскопия канатов аттракциона «Зипрайдер» |
| **Наименование и технические параметры каната** | Несущий канат аттракциона «Зипрайдер». ( D= 19 мм, L= 1000 метров.) |
| **Количество канатов** | 4 шт. |
| **Требования** | Наличие собственного аттестованного и (или) сертифицированного оборудования, приборов и материалов.  Наличие аттестованных специалистов на проведение данного вида работ.  Наличие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля.  Наличие аттестованных специалистов в области промышленной безопасности. |
| **Срок выполнения** | с 10.10.2016г. по 14.10.2016г. |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Павлив

Начальник службы эксплуатации объектов

ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Тюлюкин

Начальник отдела эксплуатации канатных

дорог и аттракционов ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Н. Вахрушев