**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание транспортных услуг грузовым автотранспортом и спецтехникой**

| № | Наименование спецтехники | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автовышка | Высота подъема люльки – 16м |
| 2 | Автовышка | Высота подъема люльки – 22м |
| 3 | Автовышка | Высота подъема люльки – 25м |
| 4 | Автокран | Грузоподъемность 5 тонн |
| 5 | Автокран | Грузоподъемность 15 тонн |
| 6 | Бортовой грузовик с манипулятором | Грузоподъемность стрелы 3 тонны |
| 7 | Экскаватор колесный | Емкость ковша 0,5м³ |
| 8 | Экскаватор гусеничный | Емкость ковша не менее 1,3м³;  стрела не менее 7 метров. |
| Автотрал для доставки гусеничного экскаватора в ФП «Бобровый лог» | Грузоподъемность трала не менее  40 тонн |
| 9 | Время, в течении которого услуга будет оказана. | 24 часа |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Павлив