**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку Ели уличной**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

Ель уличная каркасного типа (каркас в виде конуса из сборных металлоконструкций) высотой до 12 метров, ветки (хвоя) поливинилхлоридная ПВХ леска зеленого цвета, гирлянды светодиодные холодно-белого цвета (количество гирлянд определить из расчета минимального расстояния между ними у основания ели – 20-30 см) с блоком управления гирляндами и макушкой (снежинка) светодиодной холодно-белого цвета со степенью защиты не менее IP 54.

Заместитель Генерального директора ООО «Ренонс»

- главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Павлив