**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку проектора**

| № | Наименование | Количество | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектор | 1 | Категория: Стационарный\инсталляционный Технология: LCD x3 Оригинальное разрешение: не менее WXGA (1280x800) Поддерживаемое разрешение: до 1080p включительно Поддержка форматов изображения: 4:3, 16:9 Яркость: от 5500 lm Контрастность: 50000:1 Входы: VGA, HDMI(DVI) Проекционное расстояние: ~10м Ширина изображения: ~6м |

В коммерческом предложении указать гарантийный срок на оборудование, вариант доставки.

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер Павлив А.Н.

Начальник отдела ЭСиАСУ Мезенцев А.В.