**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **на поставку проектора**

| № | Наименование  | Количество | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектор | 1 | Категория: Стационарный\инсталляционныйТехнология: LCD x3Оригинальное разрешение: не менее WXGA (1280x800)Поддерживаемое разрешение: до 1080p включительноПоддержка форматов изображения: 4:3, 16:9Яркость: от 5500 lmКонтрастность: 50000:1Входы: VGA, HDMI(DVI)Проекционное расстояние: ~10мШирина изображения: ~6м |

В коммерческом предложении указать гарантийный срок на оборудование, вариант доставки.

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

 по производству – главный инженер Павлив А.Н.

Начальник отдела ЭСиАСУ Мезенцев А.В.