Приложение № \_1\_к Приглашению к участию в закупке

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

**Техническое задание**

**На разработку проектно-сметной документации по объекту «Финишные зоны с расстановкой технологического оборудования и трибун для размещения зрителей» в Фанпарке «Бобровый лог» на период проведения XXIX всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. Основные данные и требования |
| 1.1 | Месторасположение объекта | г. Красноярск, ул. Сибирская, 92, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 1.2 | Основание для проектирования | Техническое задание. |
| 1.3 | Тип строительства | Временные сооружения. |
| 1.4 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 1.5 | Основные технико-экономические показатели объекта (назначение, общая площадь, вместимость, количество мест, другие характеристики объекта) | Для расположения зрителей на период проведения соревнований предусмотреть две финишные зоны с размещением зрительских трибун (количество мест определить расчётом) в районе финишных зон горнолыжных трасс с учётом размещения технологического оборудования и мест под установку видеоэкранов. |
| 1.6 | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | В соответствии с градостроительным планом земельного участка, генеральным планом территории Фанпарка «Бобровый лог», эскизами, согласованными Заказчиком. |
| 1.7 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Одна очередь строительства.  |
| 1.8 | Необходимые изыскания | Геодезические и геологические изыскания, предоставляются заказчиком. |
| 1.9 | Условия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан | В соответствии с требованиями технических норм и правил "СП 59.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" предусмотреть мероприятия по доступности проектируемого объекта строительства для маломобильных граждан. |
| 1.10 | Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту строительства | В соответствии с требованиями экологических, санитарных и строительных норм. |
| 2. Конструкции и оборудование сооружений |
| 2.1 | Требования к применяемым конструкциям | Применяемые материалы, изделия, оборудование должны быть выдержаны в общем архитектурно-эстетическом стиле с существующими зданиями и сооружениями Фанпарка «Бобровый лог» и подлежат обязательному согласованию с заказчиком. Качество применяемых материалов, оборудования должно соответствовать ГОСТ. |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1 | Порядок выбора и применения материалов, конструкций, оборудования | До утверждения задания на проектирование варианты предлагаемых к применению материалов, оборудования подлежат согласованию с заказчиком. |
| 3.2 | Основные требования к составу выполняемых работ | В двух финишных зонах горнолыжных трасс разместить:- технологическое оборудование;- места под видеоэкраны (2 шт.);- зрительские трибуны (количество мест определить расчётом исходя из размеров финишных зон), в том числе места расположения стоящих зрителей и VIP;- зрительские места для МГН (количество мест определить расчётом исходя из размеров финишных зон);- включение в существующий генплан проектируемых объектов;- систему навигации (информационные таблички, номера и обозначения мест, опознавательные знаки). |
| 3.3 | Предварительное согласование проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | - АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске». |
| 3.4 | Выполнение сметной документации | При определении стоимости строительства базисно-индексным методом сметная документация (локальные сметы) составляется в базисном уровне цен, предусмотренном в сборниках сметно-нормативной базы (ТЕР-2001), с последующим перемножением на индекс, соответствующий периоду составления сметной документации  |
| 3.5 | Состав проектно-сметной документации | В соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. |
| 3.6 | Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчику | - рабочую документацию выполнять в 4 экземплярах на бумажном носителе;- сметную документацию – в 4 экземплярах на бумажном носителе;- 1 экземпляр ПСД на электронном носителе (в форматах pdf, dwg, Гранд-смета) |

Согласовано:

Руководитель Дирекции капитального

строительства объектов Универсиады В.В. Сафонов